Case Magnum MX-310

|  |  |
| --- | --- |
| Серийный номер машины | Z8RZ06892/Z8RZ06894 |
| Серийный номер двигателя | 46948788/46948582 |
| Мощность  | 310 л.с. |
| Год выпуска | 2009 |
| Типоразмер шин | передние 420/90R30 сдвоенные, задние 520/85R42 сдвоенные |
| Проведенный узловой ремонт  | Z8RZ06892:произведена замена форсунок на новые,замена уплотнений приводных валов переднего моста,замена насоса компрессоразамена демпферной муфты сцепленияZ8RZ06894:произведена замена форсунок на новые,капитальный ремонт двигателя (новый коленвал, новая головка блока, новый масляный насос, замена поршнекомплекта 2-го цилиндра) |
| Агрегатируемая техника | Degelman Strawmaster7000 – 24 мSeed Hawk-1230SHFlexicoil ST-820 (Шершень)Amazone Catros-6000 КПШ-9Vaderstadt Carier-6500КПГ-3.5Amazone X-till |
| Примечания |  |