Case Magnum MX-310

|  |  |
| --- | --- |
| Серийный номер машины | Z8RZ06892/Z8RZ06894 |
| Серийный номер двигателя | 46948788/46948582 |
| Мощность | 310 л.с. |
| Год выпуска | 2009 |
| Типоразмер шин | передние 420/90R30 сдвоенные, задние 520/85R42 сдвоенные |
| Проведенный узловой ремонт | Z8RZ06892:  произведена замена форсунок на новые,  замена уплотнений приводных валов переднего моста,  замена насоса компрессора  замена демпферной муфты сцепления  Z8RZ06894:  произведена замена форсунок на новые,  капитальный ремонт двигателя (новый коленвал, новая головка блока, новый масляный насос, замена поршнекомплекта 2-го цилиндра) |
| Агрегатируемая техника | Degelman Strawmaster7000 – 24 м  Seed Hawk-1230SH  Flexicoil ST-820 (Шершень)  Amazone Catros-6000  КПШ-9  Vaderstadt Carier-6500  КПГ-3.5  Amazone X-till |
| Примечания |  |